REMONT I PODNIESIENIE STANDARDU BUDYNKU EURO-INVEST PRZY WSPÓLNEJ 62 W WARSZAWIE OFFICES PALACE, PROJEKT BUDOWLANY, OPIS TECHNICZNY, STRONA 1




 1.  DANE OGÓLNE, MATERIAŁY WYJSCIOWE.


 1.1.  OBIEKT
Budynek będący przedmiotem opracowania usytuowany jest w miejscowości Pęchery-Łbiska PGR, przy ul. B. Chrobrego  83, 05-502 Piaseczno.
Planowana inwestycja polegać będzie na częściowym remoncie wybranych fragmentów wnętrza budynku w zakresie wymiany podłóg drewnianych na posadzki z płytek ceramicznych.

 1.2.  INWESTOR
POWIAT PIASECZYŃSKI – STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE,       ul. CHYLICZKOWSKA 14, 05-500 PIASECZNO

 1.3.  OPRACOWANIE

Robert Frelek, 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 8/4

 1.4.  PODSTAWA OPRACOWANIA

 1.4.1.  Wizja lokalna wnętrza i otoczenia remontowanego budynku
 1.4.2.  Wytyczne programowe do zakresu remontu, przekazane przez Inwestora oraz użytkownika budynku
 1.4.3.  Fragmenty starej dokumentacji technicznej w zakresie architektury


 2.  STAN ISTNIEJĄCY

Działka, na której znajduje się budynek od strony frontowej graniczy z ul. B. Chrobrego , z której prowadzą dwa wjazdy na teren Szkoły, z pozostałych zaś stron znajdują się inne niezabudowane tereny.

 2.1.  WEJŚCIA DO BUDYNKU
Dostęp do budynku zapewnia jedno główne wejścia, oraz dwa boczne wyjścia przechodnie, prowadzące poprzez hol na patio budynku.

 2.2.  DOJŚCIA, CHODNIKI I PLACE.
 Wjazd na teren zapewniają dwie bramy, brama główna oraz druga brama od strony północnej, która prowadzi na parkingi i drogi dojazdowe 


 2.3.  ORGANIZACJA RUCHU

 2.3.1.  Przed remontowanym budynkiem znajduje się droga dojazdowa wewnętrzna obsługująca obiekt. 
 2.3.2.  Droga znajduje się na działce właściciela obiektu i nie jest udostępniona do przejazdu dla innych użytkowników. W trakcie remontu będzie służyła jako dojazdowa i transportowa.


 3.  OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU

 3.1.  ZAŁOŻENIA OPRACOWANIA – ARCHITEKTURA.

Budynek wzniesiony na początku lat 90-tych ubiegłego wieku w  formie sześciokąta z wewnętrznym patiem wykonany w technologii tradycyjnej.

Obiekt ma funkcję użyteczności publicznej – szkoły. Powyższe funkcje pozostają

Zły stan techniczny podłóg drewnianych zmusza do wykonania wymiany posadzek drewnianych w salach dydaktycznych piętra i parteru oraz wymiany posadzki drewnianej i na korytarzach parteru. 


 3.2.  Roboty budowlane dotyczyć będą ponadto:

 3.2.1.  Zerwania starej zniszczonej i odspojonej posadzki z klepki i listew przypodłogowych. 
 3.2.2.  Naprawa i przygotowanie podłoża w miejscach zerwanej klepki.
 3.2.3.  Wykonanie posadzek z płytek.
 3.2.4.  Wykonanie cokołów w pomieszczeniach remontowanych.


 4.  WARSTWY POSADZKOWE.

Wykaz charakterystycznych warstw posadzkowych w budynku, wg opisów na rzutach budynku

 4.1.  podłoga w korytarzach i holach parteru  
                         - posadzka z płytek gres (w jasnej pastelowej kolorystyce, jednolitej barwie i 
                            wymiarach 30x30 większe) na kleju
                         - Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie    
                                 nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie                                       

 4.2.  podłogi w salach dydaktycznych parteru i piętra

                         - posadzka z płytek gres (w jasnej pastelowej kolorystyce, jednolitej barwie i 
                            wymiarach 30x30 lub większe) na kleju
                         - Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie   
                                 nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni



 4.3.  podłogi w korytarzach piętra

                         - posadzka z płytek gres (w jasnej pastelowej kolorystyce, jednolitej barwie i 
[bookmark: _GoBack]                            wymiarach 30x30 lub większe) na kleju
                         - Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie   
                                 nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni


 5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni podłóg przeznaczonych do remontu – w załączonej tabeli

 6.  WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Ze względu na przeznaczenie i charakter, budynek będący przedmiotem opracowania nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi ani na otoczenie. Nie znajduje się ponadto w granicach terenu górniczego.


 7.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BIEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

 7.1.  Zakres robót budowlanych. w ramach zamierzenia remontowego wykonane zostaną poniższe roboty:

 7.2.  Roboty rozbiórkowe:
 7.2.1.  rozbiórka istniejących posadzek w korytarzach parteru
 7.2.2.  rozbiórki fragmentów posadzek w salach dydaktycznych w miejscu zalań
 7.2.3.  rozbiórki posadzek z płytek gres

 7.3.  Roboty budowlane w istniejącym budynku:
 7.3.1.  wykonanie naprawy podłoży w korytarzach parteru
 7.3.2.  wykonanie posadzek z płytek grosowych

 7.4.  Przewidywane zagrożenia podczas robót budowlanych:
 7.4.1.  Ryzyko upadku z wysokości podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i montażowych – nie występuje
 7.4.2.  Ryzyko uderzenia przez spadające elementy podczas prowadzenia prac montażowych i rozbiórkowych – nie występuje
 7.4.3.  Ryzyko uderzenia przy robotach montażowych.
 7.4.4.  Ryzyko zatruć przy robotach ze środkami do lakierowania
 7.4.5.  Wjazdy i wyjazdy na budowę. Należy wykonać należyte ich oznakowanie oraz zapewnić mycie kół pojazdów związanych z budową. Przy wykonywaniu wszelkich robót z użyciem klejów, materiałów izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego typu substancji należy zachować środki ostrożności wynikające z zaleceń produktów.

 7.5.  Należy przeprowadzić szkolenia wszystkich pracowników przez uprawnionego specjalistę d/s BHP oraz sprawdzić uzyskanie orzeczeń lekarskich o dopuszczeniu do określonej pracy.

 7.6.  Należy zastosować wszystkie możliwe środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 	bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

 7.7.  Uwagi wykonawcze

 7.7.1.  Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym.
 7.7.2.  Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem dla osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone, aby odległość od urządzeń zasilanych była nie większa niż 50,0 m. Prace związane z podłączeniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 7.7.3.  Należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące otwarcie i prowadzenie obiektu, w szczególności należy przestrzegać zaleceń SANEPID-u, PIP i innych właściwych urzędów.
 7.7.4.  Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji, należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu.
 7.7.5.  Zmiany w projekcie dozwolone są jedynie za zgodą jego autorów.

 7.8.  Podstawowe akty prawne, które są podstawą opracowania BIOZ-u:

 7.8.1.  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 27.03.2003
 7.8.2.  Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozdz. V Bezpieczeństwo Konstrukcji.
 7.8.3.  Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych.
 7.8.4.  Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.





Opracował: Robert Frelek
                   Upr.bud. 296/92

