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Opis  przedmiotu  zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej   transportem Wykonawcy: 
Zamówienie składa się z 2 części:
Część 1 – dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:
1)  na warstwę wiążącą AC16W 50/70 - 3120  ton  
2) na warstwę ścieralną AC 8S 35/50 - 1360   ton.

Część 2- dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:
  1) na warstwę wiążącą AC16W 50/70 -  2100 ton 
  2) na warstwę ścieralną AC 8 S  35/50 -  1700 ton.
  3) na warstwę ścieralną AC 11S 35/50 - 1200 ton

zgodnie ze specyfikacją techniczną D-05.03.05  wg  WT-1 i WT-2 z 2014r.

2. Wielkość zamówienia na dany dzień określana będzie telefonicznie i potwierdzana faxem lub e-mailem. 

3. Dostawy będą realizowane w godzinach od 730 do 21 w dni robocze,   od poniedziałku  do soboty, w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2017r. do miejsca wbudowania.

Miejsce wbudowania materiału: 
Część 1
1) droga nr 2849W Wola Mrokowska – Garbatka, gm. Lesznowola; - 1680 ton
2) droga nr 2838W w Głoskowie, gm. Piaseczno; - 1200 ton
3)droga nr 2848W w Kotorydzu, gm. Tarczyn; - 1200 ton
4)drogi na terenie szkoły specjalnej w Łbiskach; - 400 ton
Część 2 
 1)  droga powiatowa nr 2811W   Konstancin - Jeziorna – Baniocha; - 1400 ton
 2)  droga powiatowa nr 2846W Henryków –Urocze, gm. Piaseczno; -1200 ton
 3)  droga powiatowa nr 2840W ul. Żwirowa w Wilczej Górze; - 1800 ton
 4) inne drogi na ternie powiatu piaseczyńskiego – remonty cząstkowe nawierzchni; - 600 ton

4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia. Minimalna ilość dostaw, którą Zamawiający zobowiązuje się  odebrać wynosi 80%.













