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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7572741, faks 022 7371158.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie o cechach i parametrach wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: - dostawie (z transportem), fabrycznie nowego, nieużywanego agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem o mocy 90 kVA (plus minus 10 kVA), zwanego dalej również sprzętem lub agregatem, jego posadowieniu zgodnie z zaleceniami producenta i podłączeniu agregatu prądotwórczego na terenie obiektu - montażu wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej (wraz z wykonaniem projektu technicznego przyłączenia agregatu do sieci i uzyskaniem wymaganych uzgodnień od właściwych jednostek (Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny Jeziorna, NETIA, TPSA, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Urząd Gminy Piaseczno, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie), pomiędzy Zewnętrzną Rozdzielnią Przyłącza (ZRP nn) a Tablicą Główną (TG) obiektu, usytuowaną na parterze budynku w klatce A, (rozdzielnice napięcia ZRG i TG, wymianie istniejącej linii kablowej pomiędzy ZRP nn i TG na nową linię kablową -(kable miedziane ziemne o przekroju minimum 4x95 mm2), wyłączniki, bezpieczniki, kanały kablowe, itp. - zgodnie z projektem (wykonanym przez Wykonawcę) wg wymagań zawartych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - PRACE INSTALACYJNE, - uruchomieniu agregatu wraz z osprzętem, przeprowadzeniu 5 prób uruchomieniowych agregatu pod pełnym obciążeniem odbiorów obiektu oraz wykonaniu pomiarów eksploatacyjnych, - wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniu 3 osób w zakresie obsługi agregatu i automatyki systemu SZR, - wykonywaniu bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych na warunkach określonych w projekcie umowy. Dostarczony agregat prądotwórczy musi być wykonany w strukturze modułowej zamkniętej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych w różnych porach roku, wyposażony w panel automatyki urządzenia rozruchu działające przy temperaturach: od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza i musi być wyprodukowany i serwisowany zgodnie z normami ISO 9001-2008 i ISO 14001-2004 (PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005). UWAGA: Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia przed przygotowaniem oferty. 2. Założenia ogólne: 2.1 Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w: wyłącznik by-passu, wyłącznik przeciwpożarowy, interfejs zdalnego monitoringu SNMP, detektor środowiskowy temperatury i wilgotności. 2.2 Oferowany agregat prądotwórczy obiektu musi być fabrycznie nowy. Data produkcji urządzenia nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem złożenia oferty. 2.3 Agregat Prądotwórczy musi posiadać wszelkie instrukcje i certyfikaty (w języku polskim), niezbędne do normalnego funkcjonowania, deklaracje zgodności CE i oznakowanie zgodności CE. 2.4 System automatyki agregatu prądotwórczego powinien zapewniać jego bezproblemowy rozruch oraz stabilną pracę z odbiorami nieliniowymi, takimi jak zainstalowany na obiekcie UPS ENERTRONIC Modular firmy BENNING o mocy 40 kVA. UWAGA: Przy doborze typu i automatyki dostarczanego agregatu współpracującego z ww zasilaczem UPS niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną instalacji producenta UPS w celu określenia warunków poprawnej współpracy AGREGAT - UPS. 2.5 System automatyki agregatu prądotwórczego powinien być przystosowany do pracy ciągłej z odbiorami jednofazowymi i trójfazowymi, z możliwością przeciążenia przez 1 godzinę wciągu 10 godzin pracy. 2.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikację wymaganych parametrów stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.7 Oferowany Agregat prądotwórczy musi obligatoryjnie spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 2.8 Zamawiający zweryfikuje oferowany agregat prądotwórczy poprzez analizę specyfikacji jego parametrów wg kart katalogowych ze specyfikacją wymaganych parametrów przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik Nr 1..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.15.40.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3500 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. dostawie agregatu prądotwórczego o mocy minimum 60 kVA wraz z wykonaniem kompletnych instalacji elektrycznych polegających na przyłączeniu agregatu do obiektu z nieliniowym charakterem obciążeń (występowanie harmonicznych), o wartości minimum 60 000 zł (brutto) każde z zamówień, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie dostarczonych w ofercie oświadczeń i lub dokumentów.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje serwisem technicznym, który posiada certyfikat ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) na świadczenie usług serwisowych oferowanego agregatu prądotwórczego i posiada autoryzacje producenta oferowanego agregatu, oraz który posiada certyfikat ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) na świadczenie usług sprzedaży, zaopatrzenia, montażu, uruchomienia i serwisowania oferowanego agregatu prądotwórczego. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie dostarczonych w ofercie oświadczeń i lub dokumentów.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług serwisu gwarancyjnego, które posiadają wymagany certyfikat ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) na świadczenie usług serwisowych oferowanego agregatu prądotwórczego i posiadają autoryzacje producenta oferowanego agregatu prądotwórczego oraz posiadają certyfikat ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) na świadczenie usług sprzedaży, zaopatrzenia, montażu, uruchomienia i serwisowania oferowanego agregatu prądotwórczego. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie dostarczonych w ofercie oświadczeń i lub dokumentów.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z kwotą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 zł. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie dostarczonych w ofercie oświadczeń i lub dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

· próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kopie certyfikatów ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005), które zaświadczają, że agregat jest wyprodukowany zgodnie z z tymi normami, - autoryzacje wystawione przez producenta oferowanego agregatu prądotwórczego na wykonywanie jego serwisu przez Wykonawcę lub osoby którymi w tym celu dysponuje - kopia certyfikatu ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) na świadczenie usług serwisowych oferowanego agregatu prądotwórczego, - kopia certyfikatu ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) na świadczenie usług sprzedaży, zaopatrzenia, montażu, uruchomienia i serwisowania oferowanego agregatu prądotwórczego, - kopia certyfikatu, który zaświadcza, że akumulator agregatu jest odporny na drgania wywołane pracującym silnikiem wysokoprężnym, - kopia certyfikatu, który zaświadcza, że agregat jest w wykonaniu przewoźnym-mobilnym wg ISO 8528-1:2005 (zastępujący ISO 8528-1:1993)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1 - Cena - 75 

· 2 - długość okresu naprawy do przywrócenia pełnej sprawności - 10 

· 3 - długość okresu gwarancji - 15 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, w szczególności w zakresie: a) wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli zmiana wynagrodzenia będzie korzystna dla zamawiającego, b) terminu realizacji zamówienia - jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.piaseczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

